«ЗАТВЕРДЖУЮ»	

	

   Відповідно до п. 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів слід забезпечити:
•	обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
•	оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.
 Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та /або розміру бюджетного призначення щодо закупiвлі – 
«    «Капітальний ремонт підпірної стінки на вул. Львівське шосе, 14  в  м. Хмельницькому» 

(Код ДК 021:2015: 454530000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 
          2263887,00 (два мільйони двісті шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят сім  гривень 00 коп) з ПДВ	

Технічне завдання	
на капітальний  ремонт підпірної стінки на вул. Львівське шосе, 14 в м. Хмельницькому	
Кодовий
номер	Назва (короткий опис)	Одиниця
виміру	Обсяг	Вартість за
одиницю,
грн.	Загальна
вартість, грн.	
1	2	3	4	5	6	
КР18-35-2	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	48	 	 	
КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	2,5	 	 	
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	т	7,45	 	 	
С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	7,45	 	 	
КР18-110-7	Викошування порослі моторною
косаркою [операційні норми]	м2	60	 	 	
КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	м	48	 	 	
КР18-113-29	Звалювання вручну в міських умовах
сухостійних дерев твердих листяних
порід висотою понад 3 м, діаметр
стовбура понад 60 см до 70 см	м3	17,5	 	 	
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	10,5	 	 	
С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	10,5	 	 	
КР2-11-4	(Демонтаж) Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т	шт	48	 	 	
КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	м3	16,8	 	 	
КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм [сумiшi бетоннi
готовi важкi, клас бетону В30 [М400],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40
мм]	м3	136	 	 	
С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	1,1891	 	 	
С124-21	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	1,32	 	 	
С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	7,3711	 	 	
С124-24	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм	т	0,9372	 	 	
КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції  фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	280	 	 	
С1555-249-2	Ґрунтовка Праймер бітумна	кг	84	 	 	
С1-3220-3	Шипоподібна профільована мембрана	м2	322	 	 	
КР8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції в один шар	м2	196,36	 	 	
С111-
1564ВН	Геотекстиль термофіксований
просочений	м2	216	 	 	
КБ27-1-2	Улаштування поздовжніх дренажів
мілкого залягання із трубофільтрів	м	48	 	 	
С111-
1303ВН	Труба дренажна перфорована D-100 SN4	м	48	 	 	
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,2	 	 	
КР16-40-2	Улаштування щебеневої засипки
трубопроводів	м3	48	 	 	
С1421-9460	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм,
марка М800	м3	60	 	 	
КР18-29-2	Установлення лотків бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	м	48	 	 	
С1416-
8686ВН	Лоток Vodaland водовідвідний бетонний Base DN100 H110 з решіткою чавунною щілинною С250	шт	48	 	 	
КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів	м3	5	 	 	
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм,
марка М1000 і більше	м3	6,3	 	 	
КР18-46-1	Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	50	 	 	
КР18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	50	 	 	
С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]  (дорожні)(аеродромні), що
застосовуються у верхніх шарах
покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	5,99	 	 	
КР18-79-2	Планування ділянки під озеленення
вручну	м2	200	 	 	
КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських
та звичайних вручну	м2	200	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 Склав:	 	
 Перевірив: