Відповідно до п. 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів слід забезпечити:
•	обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
•	оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.
 Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та /або розміру бюджетного призначення щодо закупiвлі – 
«««Капітальний ремонт покрівлі, що постраждала в наслідок агресії російської  федерації, за адресою м. Хмельницький,  вул. Шухевича Романа, будинок 63/2 (коригування)» 
                 
(Код ДК 021:2015: 454530000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
  Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 753406,00 (сімсот п’ятдесят три тисячі чотириста шість гривень 00 коп) з ПДВ

Технічне завдання	
на «Капітальний ремонт покрівлі, що постраждала в наслідок агресії російської  федерації, за адресою м. Хмельницький,  вул. Шухевича Романа, будинок 63/2 (коригування)» 

	Назва (короткий опис)	Одиниця
виміру	Обсяг	Вартість за
одиницю,
грн.	Загальна
вартість, грн.	
1	2	3	4	5	6	
КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з
хвилястих азбестоцементних листів	м2	487,755	 	 	
КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з
прозорами	м2	487,755	 	 	
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	т	19,88	 	 	
С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	19,88	 	 	
КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування
кромок	м2	487,755	 	 	
С111-1715	Гідроізоляційна плівка RoofOK 110 PP
рулон 75 кв.м	м2	540,9165	 	 	
КР8-26-2	Улаштування лат [контробрешітки] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю
з листової сталі	м2	487,755	 	 	
КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю
з листової сталі	м2	487,755	 	 	
КР8-28-1	Улаштування покриття з профнастилу	м2	487,755	 	 	
С111-1716	Профнастил оцинкований 0,5мм	м2	460,73	 	 	
С111-1904	Саморізи покрівельні з ущільнюючою
шайбою	шт	3908	 	 	
КР10-7-1	Перемурування димарів в один канал під
дахом	м	6,4	 	 	
КР10-7-2	Додавати на кожний наступний канал при
перемуруванні димарів під дахом	м	25,6	 	 	
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	0,896	 	 	
КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій
ферм, арок, балок, крокв,
мауеpлатів(3150м2)	м3	25,37	 	 	
С1113-279-1-
Н	Вогнезахисний засіб "Ecosept 450-1"	л	761,1	 	 	
КМ8-472-8	Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої
оцинкованої сталi дiаметром 8 мм [при
роботi на висотi понад 8 до 15 м]	м	200	 	 	
С111-796-1	Дріт алюмінієвий круглий
електротехнічний АТ 8 мм (м)	м	200	 	 	
С1545-37-81	З'єднувач Vario з гайкою (StZn)	шт	60	 	 	
С1545-37-81	Тримач Сlip сірий М8 (Pa)	шт	60	 	 	
С1545-37-
105	Тримач на кутовий гребінь даху з Clip
(Ni/Pa)	шт	100	 	 	
С1545-37-95	301069 Тримач Сlip сірий М6 (Pa)	шт	40	 	 	
КБ34-130-1	Улаштування блискавкоприймачів	шт	2	 	 	
С1545-37-
127	Блискавкоприймач на кутовий гребінь
даху 3 м (Ni/Al)	шт	2	 	 	
С1545-37-
127	Тримач блискавкоприймача Fix D16
(StZn)	шт	18	 	 	
КМ10-698-1	Монтаж коробки	шт	6	 	 	

1	2	3	4	5	6	
С1545-37-8	Коробка зовнішня 117х117х58 мм (8112)
(Pl)	шт	6	 	 	
С1545-37-8	З'єднувач Quadro 2 пл. (StZn)	шт	6	 	 	
С1545-37-8	З'єднувач Duos D8 2 пл. (StZn)	шт	6	 	 	
С1545-37-8	З'єднувач Cant D20 (StZn)	шт	6	 	 	
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталi	шт	6	 	 	
С1545-37-98	Наконечник D20 (StgZn)	шт	6	 	 	
КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2	м	2	 	 	
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз полоси 25х4мм	м	16	 	 	
С1545-37-93	Бандаж антикорозійний 10 м	шт	3	 	 	
С1545-37-93	Тримач смуги Fix B30 (StZn)	шт	9	 	 	
С1110-171-
28	Смуга оцинкована 25х4 мм (бухта 25
кг=31 м) (StZn)	м п	18	 	 	
КМ10-898-14	Захист струмовідводу	м	18	 	 	
С1545-37-59	Труба жорстка 320 N (Pl) 1шт./3м	шт	6	 	 	
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2	м3	4,48	 	 	
КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	4,48	 	 	

 У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».