Відповідно до п. 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів слід забезпечити:
•	обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
•	оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.
 Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та /або розміру бюджетного призначення щодо закупiвлі – 
« Послуги з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку на вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому» 
(Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
     Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 569 264,54 (п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири гривні 54 коп) з ПДВ

	
Технічне заавдання
«Послуги з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку на вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому» 

Кодовий
номер	Назва (короткий опис)	Одиниця
виміру	Обсяг	Вартість за
одиницю,
грн.	Загальна
вартість, грн.	
1	2	3	4	5	6	
ЖС9-34-1	Дорожній одяг. Зняття
асфальтобетонного покриття дороги за
допомогою фрези холодного
фрезерування "Wirtgen 500", шириною
500 мм. Глибина фрезерування 50 мм.	м2	254	 	 	
КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом	м3	4,76	 	 	
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	т	7,62	 	 	
С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	27,92	 	 	
КР18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші без
застосування укладальників
асфальтобетону	т	27,7	 	 	
КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних сумішей
вручну з ущільненням самохідними
котками	м2	390	 	 	
КР18-42-6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-42-
5 до товщини 5 см	м2	390