Відповідно до п. 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів слід забезпечити:
•	обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
•	оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.
 Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та /або розміру бюджетного призначення щодо закупiвлі – 
««Капітальний ремонт: заміна освітлювальної електропроводки, що зробилась непридатною, із заміною електричних пристроїв в багатоквартирному будинку 55 на вул. І. Франка у м. Хмельницькому» 
                 
(Код ДК 021:2015: 454530000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
  Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 
          4808884,80 (чотири мільйони вісімсот вісім тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 80 коп) з ПДВ

Технічне завдання	
на «Капітальний ремонт: заміна освітлювальної електропроводки, що зробилась непридатною, із заміною електричних пристроїв в багатоквартирному будинку 55 на вул. І. Франка у м. Хмельницькому» 

Кодовий
номер	Назва (короткий опис)	Одиниця
виміру	Обсяг	Вартість за
одиницю,
грн.	Загальна
вартість, грн.	
1	2	3	4	5	6	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на
Електротехнічні рішення (підвал,
заземлення)	 	 	 	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-523-1	(Демонтаж) Запобіжник, що
установлюється на ізоляційній основі,
струм до 100 А	шт	42	 	 	
КМ8-523-3	(Демонтаж) Запобіжник, що
установлюється на ізоляційній основі,
струм до 400 А	шт	33	 	 	
КМ8-72-1	(Демонтаж) Шина відгалужувальна -
одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	40	 	 	
КМ8-396-9	(Демонтаж) Короби металеві, що
підвішуються до конструкцій на відтяжках
або підвісах, довжина короба до 2 м	м	138	 	 	
КМ8-399-3	(Демонтаж) Провід, що прокладається у
коробах, сумарний переріз до 70 мм2	м	300	 	 	
КМ8-403-2	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний у
готових каналах стін і перекриттів	м	180	 	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-396-2	Короби металеві на конструкціях,
кронштейнах по фермах та колонах,
довжина короба до 3 м	м	120	 	 	
С1545-1008-
36	Лоток неперфорований 100х100х3000
ДКС	м	120	 	 	
С1545-1008-
51	Кришка лотка пряма 100мм L=3000	м	120	 	 	
КМ8-152-7	Поличка кабельна, що установлюється
на стояках, маса до 0,4 кг	шт	60	 	 	
С1545-1008-
45-1	Консоль стельова BBА-10 	шт.	60	 	 	
С1545-
100102-2	Гвинт із хрестоподібним шліцем М6х10	шт.	560	 	 	
С1545-
100102-1	Гайка з насічкою М6 	шт.	560	 	 	
С1545-
100102-3	Гвинт оцинкований М8х80 DIN933	шт.	240	 	 	
С1545-
100102-4	Гайка з фланцем нержавійка М8 DIN6923	шт.	240	 	 	
С1545-
100102-5	Гайка зубчата з буртиком М8 DIN6923	шт.	60	 	 	
С1556-1-45-2	Латунний анкер-втулка М8	шт	60	 	 	
С1548-531-
19	Пластина для заземлення РТСЕ	шт	80	 	 	
С1548-531-
18	Пластина кріпильна GTO 50	шт	80	 	 	
С111-136-2-
23	Шпилька метрична цинк М8х1000	шт.	12	 	 	
КМ8-409-4	Труба вініпластова по лотках на
конструкціях, діаметр до 50 мм	м	180	 	 	
1	2	3	4	5	6	
С1545-1001-
6	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 40 мм	м	180	 	 	
КМ8-412-7	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 150 мм2	м	180	 	 	
С151-1-24-3	Кабель силовий з мiдними жилами,
ВВГнг-LS 5х25	м	180	 	 	
КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз
жили до 35 мм2	жил	44	 	 	
С1545-1008-
32	Кабельний наконечник мідний DТ-25	шт	44	 	 	
 	ГРЩ-2, ГРЩ-4, ГРЩ-7	 	 	 	 	
КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
триполюсний на плиті з центральною або
бічною рукояткою або керуванням
штангою, що установлюється на
металевій основі, струм до 250 А	шт	3	 	 	
С1547-15-3-2	Роз'єднувач NH40-160/3CSW 160A	шт	3	 	 	
КМ8-56-1	Монтаж роз'єднувача триполюсного
напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	7	 	 	
С1547-15-3-1	Роз'єднувач KVL-00 3p BC95-BC95	шт	7	 	 	
КМ8-523-1	Запобіжник, що установлюється на
ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	21	 	 	
С1514-4-5-1	Запобіжник NH00 gG 100A/400V	шт	12	 	 	
С1514-4-5-2	Запобіжник NH00 gG 80A/400V	шт	9	 	 	
КМ8-545-10	Коробка із затискачами для кабелів і
проводів перерізом жили до 35 мм2, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, кількість затискачів у коробці
до 6	шт	18	 	 	
С1514-12-3-1	Розподільчий блок JHUKK-125	шт	18	 	 	
КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в
фазі, переріз до 250 мм2	м	9	 	 	
С110-88-6	Шина мідна 3х20 (1м=0,55кг)	м	9	 	 	
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора силової шини
напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	30	 	 	
С1545-440-7	Ізолятор силової шини SM45	шт	30	 	 	
С1111-86-2	Шина з'єднувальна KVL-00-3 50мм2	шт	3	 	 	
КБ10-37-1	Установлення монтажних панелей	м2	6,912	 	 	
С110-88-182	Панель монтажна t=2,0-1200х240	шт	24	 	 	
КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний 41х41	м	15	 	 	
С1545-1001-
12-5	Профіль С-подібний 41х41х1,5	м	15	 	 	
 	Заземлення	 	 	 	 	
КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
 діаметром 40 мм	шт	7	 	 	
КБ46-26-20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 40 мм	шт	560	 	 	
1	2	3	4	5	6	
КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2	м	6	 	 	
КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2	м3	5,76	 	 	
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2	м	24	 	 	
КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на
глибину до 3 м	шт	18	 	 	
С1548-531-
21	Комплект стержневого уземлення 16мм
L=3000	компл	9	 	 	
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух
котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,76	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на
Пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	 	
 	Пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	 	
КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання
опору розтіканню струму контуру з
діагоналлю до 20 м	вимір.	9	 	 	
КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка
наявності ланцюга між заземлювачами і
заземленими елементами	точ.	9	 	 	
ТР9-16-11-
29-1	Інші роботи. Виготовлення виконавчих
схем і креслень [Формат А4]	аркуш	9	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на
Електротехнічні рішення (1 під'їзд)	 	 	 	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-572-4	(Демонтаж) щита розподільчого
поверхового, що установлюється на стіні,
 висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
КМ8-526-1	(Демонтаж) вимикач автоматичний
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	шт	39	 	 	
КМ8-403-2	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний у
готових каналах стін і перекриттів	м	32,5	 	 	
КМ11-169-2	(Демонтаж) Електричні проводки у щитах
і пультах малогабаритних	м	57	 	 	
КМ8-600-1	(Демонтаж) Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі	шт	36	 	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм	м	135	 	 	
С113-2127-
55	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 16мм	м	135	 	 	
КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 50 мм	м	32,5	 	 	
С1545-1001-
6	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 40 мм	м	32,5	 	 	
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 6 мм2	м	88	 	 	
С1545-66-9	Кабель мідний ВВГнгLS-П 3х1,5	м	88	 	 	
КМ8-412-3	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 16 мм2	м	47	 	 	
С151-1-24-4	Кабель з мiдними жилами, ВВГнг-LS 3х2,
5	м	47	 	 	

1	2	3	4	5	6	
КМ8-412-7	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 150 мм2	м	32,5	 	 	
С151-1-24-3	Кабель силовий з мiдними жилами,
ВВГнг-LS 5х25	м	32,5	 	 	
КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах борозен
площею перерізу до 100 см2	м	9	 	 	
КМ8-572-4	Монтаж щита розподільчого поверхового,
 що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
С1541-1-8	Щит поверховий ЩЭ на 4 лічильника ІР20	шт.	9	 	 	
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	153	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С25А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С10А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С6А	шт	9	 	 	
С1514-1-4	Диференціальний автомат ETI KZS-2M
16А/30мА	шт	72	 	 	
КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і
панелях	шт	36	 	 	
С1514-1-3	Реле напруги РНм-125	шт	36	 	 	
КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в
фазі, переріз до 250 мм2	м	18	 	 	
С110-88-6	Шина мідна 3х20 (1м=0,55кг)	м	18	 	 	
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора силової шини
напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	54	 	 	
С1545-440-7	Ізолятор силової шини SM45	шт	54	 	 	
С1510-2-2-1	Клемник SV 95 SEZ	шт	36	 	 	
С1510-2-2-1	Кришка на клемник НSV 95 SEZ	шт	36	 	 	
КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі
(демонтований)	шт	36	 	 	
КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних	м	239,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 4 мм2	м	135	 	 	
С1548-1-915-
Н	Провід ПВ-3 6мм2	м	14,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 2,5мм2	м	45	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 1,5мм2	м	45	 	 	
КМ8-593-6	Світильник світлодіодний стельовий або
настінний з кріпленням гвинтами для
приміщень з нормальними умовами
середовища, одноламповий	шт	9	 	 	
С1547-4-21	Світильник LED накладний,
світлодіодний, 12 Вт, 6500К, ІР65	шт	9	 	 	
КМ8-80-1	Монтаж датчика руху настінного	шт	9	 	 	
С10-1-15	Датчик руху настінний HL484 Ноroz	шт.	9	 	 	
КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз
жили до 35 мм2	жил	8	 	 	
С1545-1008-
32	Кабельний наконечник мідний DТ-25	шт	8	 	 	

1	2	3	4	5	6	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на
Електротехнічні рішення (2 під'їзд)	 	 	 	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-572-4	(Демонтаж) щита розподільчого
поверхового, що установлюється на стіні,
 висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
КМ8-526-1	(Демонтаж) вимикач автоматичний
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	шт	38	 	 	
КМ8-403-2	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний у
готових каналах стін і перекриттів	м	30	 	 	
КМ11-169-2	(Демонтаж) Електричні проводки у щитах
і пультах малогабаритних	м	57	 	 	
КМ8-600-1	(Демонтаж) Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі	шт	35	 	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм	м	130	 	 	
С113-2127-
55	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 16мм	м	130	 	 	
КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 50 мм	м	30	 	 	
С1545-1001-
6	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 40 мм	м	30	 	 	
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 6 мм2	м	86	 	 	
С1545-66-9	Кабель мідний ВВГнгLS-П 3х1,5	м	86	 	 	
КМ8-412-3	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 16 мм2	м	44	 	 	
С151-1-24-4	Кабель з мiдними жилами, ВВГнг-LS 3х2,
5	м	44	 	 	
КМ8-412-7	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 150 мм2	м	30	 	 	
С151-1-24-3	Кабель силовий з мiдними жилами,
ВВГнг-LS 5х25	м	30	 	 	
КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах борозен
площею перерізу до 100 см2	м	9	 	 	
КМ8-572-4	Монтаж щита розподільчого поверхового,
 що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
С1541-1-8	Щит поверховий ЩЭ на 4 лічильника ІР20	шт.	9	 	 	
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	149	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С25А	шт	35	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С10А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С6А	шт	8	 	 	
С1514-1-4	Диференціальний автомат ETI KZS-2M
16А/30мА	шт	70	 	 	

1	2	3	4	5	6	
КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і
панелях	шт	35	 	 	
С1514-1-3	Реле напруги РНм-125	шт	35	 	 	
КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в
фазі, переріз до 250 мм2	м	18	 	 	
С110-88-6	Шина мідна 3х20 (1м=0,55кг)	м	18	 	 	
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора силової шини
напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	54	 	 	
С1545-440-7	Ізолятор силової шини SM45	шт	54	 	 	
С1510-2-2-1	Клемник SV 95 SEZ	шт	36	 	 	
С1510-2-2-1	Кришка на клемник НSV 95 SEZ	шт	36	 	 	
КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі
(демонтований)	шт	35	 	 	
КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних	м	239,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 4 мм2	м	135	 	 	
С1548-1-915-
Н	Провід ПВ-3 6мм2	м	14,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 2,5мм2	м	45	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 1,5мм2	м	45	 	 	
КМ8-593-6	Світильник світлодіодний стельовий або
настінний з кріпленням гвинтами для
приміщень з нормальними умовами
середовища, одноламповий	шт	9	 	 	
С1547-4-21	Світильник LED накладний,
світлодіодний, 12 Вт, 6500К, ІР65	шт	9	 	 	
КМ8-80-1	Монтаж датчика руху настінного	шт	9	 	 	
С10-1-15	Датчик руху настінний HL484 Ноroz	шт.	9	 	 	
КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз
жили до 35 мм2	жил	8	 	 	
С1545-1008-
32	Кабельний наконечник мідний DТ-25	шт	8	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на
Електротехнічні рішення (3 під'їзд)	 	 	 	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-572-4	(Демонтаж) щита розподільчого
поверхового, що установлюється на стіні,
 висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
КМ8-526-1	(Демонтаж) вимикач автоматичний
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	шт	39	 	 	
КМ8-403-2	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний у
готових каналах стін і перекриттів	м	32,5	 	 	
КМ11-169-2	(Демонтаж) Електричні проводки у щитах
і пультах малогабаритних	м	57	 	 	
КМ8-600-1	(Демонтаж) Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі	шт	36	 	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм	м	135	 	 	
С113-2127-
55	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 16мм	м	135	 	 	
КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 50 мм	м	32,5	 	 	

1	2	3	4	5	6	
С1545-1001-
6	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 40 мм	м	32,5	 	 	
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 6 мм2	м	88	 	 	
С1545-66-9	Кабель мідний ВВГнгLS-П 3х1,5	м	88	 	 	
КМ8-412-3	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 16 мм2	м	47	 	 	
С151-1-24-4	Кабель з мiдними жилами, ВВГнг-LS 3х2,
5	м	47	 	 	
КМ8-412-7	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 150 мм2	м	32,5	 	 	
С151-1-24-3	Кабель силовий з мiдними жилами,
ВВГнг-LS 5х25	м	32,5	 	 	
КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах борозен
площею перерізу до 100 см2	м	9	 	 	
КМ8-572-4	Монтаж щита розподільчого поверхового,
 що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
С1541-1-8	Щит поверховий ЩЭ на 4 лічильника ІР20	шт.	9	 	 	
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	153	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С25А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С10А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С6А	шт	9	 	 	
С1514-1-4	Диференціальний автомат ETI KZS-2M
16А/30мА	шт	72	 	 	
КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і
панелях	шт	36	 	 	
С1514-1-3	Реле напруги РНм-125	шт	36	 	 	
КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в
фазі, переріз до 250 мм2	м	18	 	 	
С110-88-6	Шина мідна 3х20 (1м=0,55кг)	м	18	 	 	
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора силової шини
напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	54	 	 	
С1545-440-7	Ізолятор силової шини SM45	шт	54	 	 	
С1510-2-2-1	Клемник SV 95 SEZ	шт	36	 	 	
С1510-2-2-1	Кришка на клемник НSV 95 SEZ	шт	36	 	 	
КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі
(демонтований)	шт	36	 	 	
КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних	м	239,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 4 мм2	м	135	 	 	
С1548-1-915-
Н	Провід ПВ-3 6мм2	м	14,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 2,5мм2	м	45	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 1,5мм2	м	45	 	 	
КМ8-593-6	Світильник світлодіодний стельовий або
настінний з кріпленням гвинтами для
приміщень з нормальними умовами
середовища, одноламповий	шт	9	 	 	

1	2	3	4	5	6	
С1547-4-21	Світильник LED накладний,
світлодіодний, 12 Вт, 6500К, ІР65	шт	9	 	 	
КМ8-80-1	Монтаж датчика руху настінного	шт	9	 	 	
С10-1-15	Датчик руху настінний HL484 Ноroz	шт.	9	 	 	
КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз
жили до 35 мм2	жил	8	 	 	
С1545-1008-
32	Кабельний наконечник мідний DТ-25	шт	8	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на
Електротехнічні рішення (4 під'їзд)	 	 	 	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-572-4	(Демонтаж) щита розподільчого
поверхового, що установлюється на стіні,
 висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
КМ8-526-1	(Демонтаж) вимикач автоматичний
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	шт	38	 	 	
КМ8-403-2	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний у
готових каналах стін і перекриттів	м	30	 	 	
КМ11-169-2	(Демонтаж) Електричні проводки у щитах
і пультах малогабаритних	м	57	 	 	
КМ8-600-1	(Демонтаж) Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі	шт	35	 	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм	м	130	 	 	
С113-2127-
55	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 16мм	м	130	 	 	
КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 50 мм	м	30	 	 	
С1545-1001-
6	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 40 мм	м	30	 	 	
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 6 мм2	м	86	 	 	
С1545-66-9	Кабель мідний ВВГнгLS-П 3х1,5	м	86	 	 	
КМ8-412-3	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 16 мм2	м	44	 	 	
С151-1-24-4	Кабель з мiдними жилами, ВВГнг-LS 3х2,
5	м	44	 	 	
КМ8-412-7	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 150 мм2	м	30	 	 	
С151-1-24-3	Кабель силовий з мiдними жилами,
ВВГнг-LS 5х25	м	30	 	 	
КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах борозен
площею перерізу до 100 см2	м	9	 	 	
КМ8-572-4	Монтаж щита розподільчого поверхового,
 що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
С1541-1-8	Щит поверховий ЩЭ на 4 лічильника ІР20	шт.	9	 	 	

1	2	3	4	5	6	
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	149	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С25А	шт	35	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С10А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С6А	шт	8	 	 	
С1514-1-4	Диференціальний автомат ETI KZS-2M
16А/30мА	шт	70	 	 	
КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і
панелях	шт	35	 	 	
С1514-1-3	Реле напруги РНм-125	шт	35	 	 	
КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в
фазі, переріз до 250 мм2	м	18	 	 	
С110-88-6	Шина мідна 3х20 (1м=0,55кг)	м	18	 	 	
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора силової шини
напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	54	 	 	
С1545-440-7	Ізолятор силової шини SM45	шт	54	 	 	
С1510-2-2-1	Клемник SV 95 SEZ	шт	36	 	 	
С1510-2-2-1	Кришка на клемник НSV 95 SEZ	шт	36	 	 	
КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі
(демонтований)	шт	35	 	 	
КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних	м	239,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 4 мм2	м	135	 	 	
С1548-1-915-
Н	Провід ПВ-3 6мм2	м	14,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 2,5мм2	м	45	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 1,5мм2	м	45	 	 	
КМ8-593-6	Світильник світлодіодний стельовий або
настінний з кріпленням гвинтами для
приміщень з нормальними умовами
середовища, одноламповий	шт	9	 	 	
С1547-4-21	Світильник LED накладний,
світлодіодний, 12 Вт, 6500К, ІР65	шт	9	 	 	
КМ8-80-1	Монтаж датчика руху настінного	шт	9	 	 	
С10-1-15	Датчик руху настінний HL484 Ноroz	шт.	9	 	 	
КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз
жили до 35 мм2	жил	8	 	 	
С1545-1008-
32	Кабельний наконечник мідний DТ-25	шт	8	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на
Електротехнічні рішення (5 під'їзд)	 	 	 	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-572-4	(Демонтаж) щита розподільчого
поверхового, що установлюється на стіні,
 висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
КМ8-526-1	(Демонтаж) вимикач автоматичний
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	шт	39	 	 	
КМ8-403-2	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний у
готових каналах стін і перекриттів	м	32,5	 	 	

1	2	3	4	5	6	
КМ11-169-2	(Демонтаж) Електричні проводки у щитах
і пультах малогабаритних	м	57	 	 	
КМ8-600-1	(Демонтаж) Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі	шт	36	 	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм	м	135	 	 	
С113-2127-
55	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 16мм	м	135	 	 	
КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 50 мм	м	32,5	 	 	
С1545-1001-
6	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 40 мм	м	32,5	 	 	
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 6 мм2	м	88	 	 	
С1545-66-9	Кабель мідний ВВГнгLS-П 3х1,5	м	88	 	 	
КМ8-412-3	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 16 мм2	м	47	 	 	
С151-1-24-4	Кабель з мiдними жилами, ВВГнг-LS 3х2,
5	м	47	 	 	
КМ8-412-7	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 150 мм2	м	32,5	 	 	
С151-1-24-3	Кабель силовий з мiдними жилами,
ВВГнг-LS 5х25	м	32,5	 	 	
КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах борозен
площею перерізу до 100 см2	м	9	 	 	
КМ8-572-4	Монтаж щита розподільчого поверхового,
 що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
С1541-1-8	Щит поверховий ЩЭ на 4 лічильника ІР20	шт.	9	 	 	
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	153	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С25А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С10А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С6А	шт	9	 	 	
С1514-1-4	Диференціальний автомат ETI KZS-2M
16А/30мА	шт	72	 	 	
КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і
панелях	шт	36	 	 	
С1514-1-3	Реле напруги РНм-125	шт	36	 	 	
КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в
фазі, переріз до 250 мм2	м	18	 	 	
С110-88-6	Шина мідна 3х20 (1м=0,55кг)	м	18	 	 	
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора силової шини
напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	54	 	 	
С1545-440-7	Ізолятор силової шини SM45	шт	54	 	 	
С1510-2-2-1	Клемник SV 95 SEZ	шт	36	 	 	
С1510-2-2-1	Кришка на клемник НSV 95 SEZ	шт	36	 	 	

1	2	3	4	5	6	
КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі
(демонтований)	шт	36	 	 	
КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних	м	239,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 4 мм2	м	135	 	 	
С1548-1-915-
Н	Провід ПВ-3 6мм2	м	14,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 2,5мм2	м	45	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 1,5мм2	м	45	 	 	
КМ8-593-6	Світильник світлодіодний стельовий або
настінний з кріпленням гвинтами для
приміщень з нормальними умовами
середовища, одноламповий	шт	9	 	 	
С1547-4-21	Світильник LED накладний,
світлодіодний, 12 Вт, 6500К, ІР65	шт	9	 	 	
КМ8-80-1	Монтаж датчика руху настінного	шт	9	 	 	
С10-1-15	Датчик руху настінний HL484 Ноroz	шт.	9	 	 	
КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз
жили до 35 мм2	жил	8	 	 	
С1545-1008-
32	Кабельний наконечник мідний DТ-25	шт	8	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на
Електротехнічні рішення (6 під'їзд)	 	 	 	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-572-4	(Демонтаж) щита розподільчого
поверхового, що установлюється на стіні,
 висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
КМ8-526-1	(Демонтаж) вимикач автоматичний
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	шт	39	 	 	
КМ8-403-2	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний у
готових каналах стін і перекриттів	м	32,5	 	 	
КМ11-169-2	(Демонтаж) Електричні проводки у щитах
і пультах малогабаритних	м	58	 	 	
КМ8-600-1	(Демонтаж) Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі	шт	36	 	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм	м	135	 	 	
С113-2127-
55	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 16мм	м	135	 	 	
КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 50 мм	м	32,5	 	 	
С1545-1001-
6	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 40 мм	м	32,5	 	 	
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 6 мм2	м	88	 	 	
С1545-66-9	Кабель мідний ВВГнгLS-П 3х1,5	м	88	 	 	
КМ8-412-3	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 16 мм2	м	47	 	 	

1	2	3	4	5	6	
С151-1-24-4	Кабель з мiдними жилами, ВВГнг-LS 3х2,
5	м	47	 	 	
КМ8-412-7	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 150 мм2	м	32,5	 	 	
С151-1-24-3	Кабель силовий з мiдними жилами,
ВВГнг-LS 5х25	м	32,5	 	 	
КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах борозен
площею перерізу до 100 см2	м	9	 	 	
КМ8-572-4	Монтаж щита розподільчого поверхового,
 що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
С1541-1-8	Щит поверховий ЩЭ на 4 лічильника ІР20	шт.	9	 	 	
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	153	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С25А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С10А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С6А	шт	9	 	 	
С1514-1-4	Диференціальний автомат ETI KZS-2M
16А/30мА	шт	72	 	 	
КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і
панелях	шт	36	 	 	
С1514-1-3	Реле напруги РНм-125	шт	36	 	 	
КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в
фазі, переріз до 250 мм2	м	18	 	 	
С110-88-6	Шина мідна 3х20 (1м=0,55кг)	м	18	 	 	
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора силової шини
напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	54	 	 	
С1545-440-7	Ізолятор силової шини SM45	шт	54	 	 	
С1510-2-2-1	Клемник SV 95 SEZ	шт	36	 	 	
С1510-2-2-1	Кришка на клемник НSV 95 SEZ	шт	36	 	 	
КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі
(демонтований)	шт	36	 	 	
КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних	м	239,32	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 4 мм2	м	135	 	 	
С1548-1-915-
Н	Провід ПВ-3 6мм2	м	14,32	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 2,5мм2	м	45	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 1,5мм2	м	45	 	 	
КМ8-593-6	Світильник світлодіодний стельовий або
настінний з кріпленням гвинтами для
приміщень з нормальними умовами
середовища, одноламповий	шт	9	 	 	
С1547-4-21	Світильник LED накладний,
світлодіодний, 12 Вт, 6500К, ІР65	шт	9	 	 	
КМ8-80-1	Монтаж датчика руху настінного	шт	9	 	 	
С10-1-15	Датчик руху настінний HL484 Ноroz	шт.	9	 	 	
КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз
жили до 35 мм2	жил	8	 	 	

1	2	3	4	5	6	
С1545-1008-
32	Кабельний наконечник мідний DТ-25	шт	8	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на
Електротехнічні рішення (7 під'їзд)	 	 	 	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-572-4	(Демонтаж) щита розподільчого
поверхового, що установлюється на стіні,
 висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
КМ8-526-1	(Демонтаж) вимикач автоматичний
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	шт	38	 	 	
КМ8-403-2	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний у
готових каналах стін і перекриттів	м	30	 	 	
КМ11-169-2	(Демонтаж) Електричні проводки у щитах
і пультах малогабаритних	м	57	 	 	
КМ8-600-1	(Демонтаж) Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі	шт	35	 	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	 	
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм	м	130	 	 	
С113-2127-
55	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 16мм	м	130	 	 	
КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 50 мм	м	30	 	 	
С1545-1001-
6	Труба гнучка гофрована зовнішнім
діаметром 40 мм	м	30	 	 	
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 6 мм2	м	86	 	 	
С1545-66-9	Кабель мідний ВВГнгLS-П 3х1,5	м	86	 	 	
КМ8-412-3	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 16 мм2	м	44	 	 	
С151-1-24-4	Кабель з мiдними жилами, ВВГнг-LS 3х2,
5	м	44	 	 	
КМ8-412-7	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 150 мм2	м	30	 	 	
С151-1-24-3	Кабель силовий з мiдними жилами,
ВВГнг-LS 5х25	м	30	 	 	
КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах борозен
площею перерізу до 100 см2	м	9	 	 	
КМ8-572-4	Монтаж щита розподільчого поверхового,
 що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	шт	9	 	 	
С1541-1-8	Щит поверховий ЩЭ на 4 лічильника ІР20	шт.	9	 	 	
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	149	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С25А	шт	35	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С10А	шт	36	 	 	
С1547-16-40-
3Р	Вимикач автоматичний Etimat 6 1р С6А	шт	8	 	 	

1	2	3	4	5	6	
С1514-1-4	Диференціальний автомат ETI KZS-2M
16А/30мА	шт	70	 	 	
КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і
панелях	шт	35	 	 	
С1514-1-3	Реле напруги РНм-125	шт	35	 	 	
КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в
фазі, переріз до 250 мм2	м	18	 	 	
С110-88-6	Шина мідна 3х20 (1м=0,55кг)	м	18	 	 	
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора силової шини
напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	54	 	 	
С1545-440-7	Ізолятор силової шини SM45	шт	54	 	 	
С1510-2-2-1	Клемник SV 95 SEZ	шт	36	 	 	
С1510-2-2-1	Кришка на клемник НSV 95 SEZ	шт	36	 	 	
КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що
установлюється на готовій основі
(демонтований)	шт	35	 	 	
КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних	м	239,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 4 мм2	м	135	 	 	
С1548-1-915-
Н	Провід ПВ-3 6мм2	м	14,28	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 2,5мм2	м	45	 	 	
С1548-1-916	Провід ПВ-3 1,5мм2	м	45	 	 	
КМ8-593-6	Світильник світлодіодний стельовий або
настінний з кріпленням гвинтами для
приміщень з нормальними умовами
середовища, одноламповий	шт	9	 	 	
С1547-4-21	Світильник LED накладний,
світлодіодний, 12 Вт, 6500К, ІР65	шт	9	 	 	
КМ8-80-1	Монтаж датчика руху настінного	шт	9	 	 	
С10-1-15	Датчик руху настінний HL484 Ноroz	шт.	9	 	 	
КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої
мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів,
установлених на пристроях, переріз
жили до 35 мм2	жил	8	 	 	
С1545-1008-
32	Кабельний наконечник мідний DТ-25	шт	8	 	 	

 У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».