Відповідно до п. 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів слід забезпечити:
•	обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
•	оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.
 Ообгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та /або розміру бюджетного призначення щодо закупiвлі – 
   «Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою: вул. Зарічанська, 14А у м. Хмельницькому
» 
                 Код ДК 021-2015 (CPV): 45400000-1 - Завершальні будівельні роботи
(
 (
          Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 
                       388`434.02 грн з ПДВ

Технічне завдання на	
«Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою: вул. Зарічанська, 14А у м. Хмельницькому

	

	
Кодовий
номер	Назва (короткий опис)	Одиниця
виміру	Обсяг	Вартість за
одиницю,
грн.	Загальна
вартість, грн.	
1	2	3	4	5	6	
КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з
хвилястих азбестоцементних листів	м2	190,08	 	 	
КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з
прозорами	м2	190,08	 	 	
КР8-26-3	Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю
з азбестоцементних листів	м2	190,08	 	 	
КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат
під покрівлю, покриттів та настилів по
фермах	м2	190,08	 	 	
КР8-28-3	Улаштування покриття з 8-хвильових
40/150 азбоцементних листів розміром
1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	190,8	 	 	
С111-31	Лист фіброцементний IFDAH HТ 8-
хвильовий 1750x1130x5,8 мм
нефарбований	м2	163,2	 	 	
С111-31	Лист шиферний 8-хвильовий
1750x1130x5,8 мм (матеріал від
розбирання)	м2	81,024	 	 	
КР8-22-1	Ремонт прямокутних слухових вікон	вікно	1	 	 	
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	м2	0,81	 	 	
С123-16-9	Блоки вiконнi металопластикові	м2	0,81	 	 	
КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань
до димових і вентиляційних труб	м	37	 	 	
С100-8-141-9	Планка примикання	м	37	 	 	
С1600-316-1	Саморіз покрівельний з полімерним
покриттям 4,8х35 мм	шт	296	 	 	
КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів	м	72	 	 	
С100-8-141-7	Конькова планка	м	75,6	 	 	
С1600-316-1	Саморіз покрівельний з полімерним
покриттям 4,8х35 мм	шт	576	 	 	
КР8-40-2	Улаштування з листової сталі настінних
жолобів	м	125	 	 	
С113-2227-2	Ринва водостічна 90	м	125	 	 	
С113-1285-3	Муфта ринви пластикова	шт	40	 	 	
С113-78-6ВН	Кут ринви зовнішній 90 гр.	шт	2	 	 	
С111-180784	Заглушка  ринви пластикова	шт	2	 	 	
С1111-80-1	Кронштейн жолоба	шт	125	 	 	
С111-136-22-Р	Дюбель розпірний 60х40	шт	250	 	 	
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів	м	172	 	 	
С113-2227-1	Труби водостічні пластикові д.100мм	м	172	 	 	
С130-1156-1	Лійки водостокові пластикові	шт	8	 	 	
С113-78-6	Кут водостічний двомуфтовий 45 градусів	шт	42	 	 	
С113-992-1	Кут водостічний двомуфтовий 90 градусів	шт	8	 	 	
1	2	3	4	5	6	
С113-1494-1-
2Й	Кронштейн труби 100	шт	172	 	 	
С113-1494-1-
2Й	Комплект кріпильний 230 мм	шт	172	 	 	
КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх
металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	200